Всем привет юник разбирается легко нужна головка на 10.

Первым делом снимаем накладки на центральном тоннеле с обеих сторон
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Далее отворачиваем 2 болта 
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Потом отворачиваем понизу 2 болта с каждой стороны
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Далее в подлокотнике 4 болта
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И где беспроводная зарядка еще 2 болта
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Для удобства советую откинуть панель прикуривателя юсб и входа микро сд лопаткой
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Центральный тоннель откручен мы его спокойно сдвигаем назад от торпеды, но его полностью снять не получится тк подключены задние подогревы и юсб. Блок гу прикручен на 4 болтах на 10 или под крест. 
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Будет не удобно тк места не очень много его проще открутить маленькой отверткой. Я себе взял такую она под магнитную головку на 10 самое то
[image: ]

[image: ]

А теперь мучаемся отключаем разъемы очень не удобно)))
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