[bookmark: _GoBack]Устранение ошибок Сбой DVR, нет видеосигнала, зеленый фон вместо изображения и тд
В 90 процентах случаев связано с проблемой одной из камер. Отключив неработающую,  вы восстановите изображение со всех остальных камер. Если проблема в передней или задней, можно заказать отдельно камеру, (есть даже на алиэкспрес).  С камерами в зеркалах сложнее – только в сборе с зеркалом.
Начните с передней камеры, потом перейдите к  правой, со стороны пассажира, думаю дальше разбирать не придется.
1 Снимите Гриль/решетку с динамика, там находится один из трех винтов ,который держит дверную карту
2 Приподнимите резиновый коврик в кармашке ручки, там второй винт, а  третий находится  за ручкой, открывания двери, вам нужно снять пластиковую крышку.
3 Снимите дверную карту, отщелкнув ее от двери, она на пластиковых клипсах. Карту можно не снимать совсем.
4 Отключите зеленый разъем  и проверьте работу камер, если вы еще не знаете  какая из камер не работает. 
5 Если камера не работает, разберите зеленый разъем, иначе камеру не извлечь из зеркала.
Отверните две гайки и один винт за резинкой, снимите зеркало.
6 Снимите зеркальный элемент и отключите разъемы.
7 Снимите пластиковую крышку, которая в цвет кузова, начинайте сверху.
8 Снимите черную окантовку вокруг зеркала, для этого открутите четыре винта  под крест отвертку со стороны зеркала и один с обратной стороны, так вы получите доступ к камере.
9 Сделайте метки на корпусе, на линзе, так чтобы при сборке поставить точно также. Снимите крышку снизу зеркала, открутите два винта крепления камеры, извлеките камеру из зеркала.
10 Открутите крепление от самой камеры, для этого нужен Торкс 6. Ножом для бумаги разделите корпус по месту склейки, разделять корпус строго вертикально, чтобы не сломать разъем внутри корпуса камеры.
11 Открутите платку от корпуса, тоже Торкс 6. Промойте спиртом платку, очистите от окислов и соберите обратно, прежде чем склеить обратно, подключите камеру и проверьте.

                                                                                                                                                                                     



 Так  может выглядеть ошибка на дисплее ГУ, либо в начале неисправности. Тогда вам повезло, вы увидели какая камера не работает. Или после того, как вы отключите неработающую камеру.[image: D:\UNIK\Новая папка\1.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\2.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\3.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\5.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\4.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\8.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\6.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\7.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\11.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\9.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\10.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\12.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\13.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\15.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\18.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\16.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\17.jpg][image: D:\UNIK\Новая папка\19.jpg]
image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg
-





image15.jpeg




image16.jpeg




image17.jpeg




image18.jpeg
#t

L]

AUTO

AIC




image1.jpeg
BHUMaTeNbHO CNeanTe 3a okpyXatoLeit
oﬁcunonon W HanpagneHnem [BUKEHNS
BO BpEMA ynpasnerua asTomobuneM

1]

#t
®




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




